遥控器量产检测仪

版本：简体中文1.0

一、简介

《遥控器量产检测仪》为遥控器的批量生产提供了有效的检测手段，它必须与《红外遥控编码分析仪》一起使用，它的测试思路是：首先用户在软件中设计一个遥控器界面，使它的按键布局与被测遥控器一致，并设置好对应的每个键的编码格式，客户码、键码，设计好的资料可以存盘，以备下次使用，在测试的过程中，每按遥控器一个键，在电脑上对应的按键显示红色，当按完所有的按键显示“PASS！”，并清除所有按键的颜色，继续测试下一个。

二、快速入门

1、按装好采用器，通信电缆，接好电源，启动《红外遥控编码分析仪》系统，确保工作正常，详见《红外遥控编码分析仪》帮助。

2、启动《遥控器量产检测仪》软件。

3、点击“放置按键”，根据被测遥控器的按键布局，用鼠标在右边区域放置按键，如果某键放置错误可以重新点击该键选择删除即可。

4、点击“设置按键”，再点击待设置的按键，出现如下界面，设置好“显示名称”，如该键是电源键，写“POWER”，再按一下遥控器相应的按键，相关的数据会自动填到“格式”、“客户码”、“键码”里，点击“确定”则完成该键的设定工作，继续设定其它按键，设计好的文件注意存盘。

5、点击窗口底部的状态栏，可以设置这支遥控器的一些说明信息，如编号、品牌、型号。

三、联系方法

主页：http://www.mcusky.com
信箱：qinyg@163.net
Tel: 13509683107
联系人：覃远高
地址：深圳市彩田南路中深花园B2208室
邮编：518033

版权所有：覃远高
开发天地工作室出品
2003.06