紅外遙控編碼分析儀

版本：5.0

功能
1、采樣器采用高速單片機設計，高精度測量，微秒級分辨率。NEW
2、直接接收遙控器發出的信號，不必拆開遙控器。
3、在電腦上清晰穩定地顯示信號完整波形，這是很多示波器達不到的。
4、可測試脈衝寬度、碼串長度、數據位數、引導碼、客戶碼、數據碼、重復碼等。
5、支持用戶自定義解碼方法。
6、自動保存歷史記錄。
7、支持38K載波、非38K載波、無載波紅外遙控信號。NEW
8、支持載波頻率測試。NEW
9、支持長達4秒鐘采樣周期，讓你更詳細地了解信號。NEW
10、四通道顯示波形，方便波形對比，每個通道支持6種工作模式。NEW
11、支持70多種編碼格式。NEW
12、WINDOWS編程，界面友好、漂亮，您可以設定自己喜愛的界面。NEW
13、波形數據保存、查閱、共享。
14、波形放大、平均值顯示。
15、波形翻轉顯示。NEW
16、波形拖動功能，如從示波窗把波形拖到收藏夾保存。
17、測量任意兩點的時間。
18、支持高達512位數據的遙控指令，正確接收彩電、VCD、空調等遙控器指令。NEW
19、語音讀碼。
20、大字符顯示測試結果，可用於量產測試。NEW
21、對已知編碼做詳細分析。NEW
22、5.0版全面支持簡體中文、繁體中文、英文操作繫統。NEW

繫統組成

繫統由PC機軟件和紅外信號采樣器組成，采樣器直接收遙控器發出的紅外遙控信號,不需作任何連線。

配件：PC機應用軟件1套、增強型采樣器1個、電源變壓器1隻、通信電纜1條。

安裝

本軟件隻運行於簡體中文、繁體中文、英文中文Win9 8、WinMe、Win2K、WinXP上，PC機最小配置166MHZ,32M內存。
如果你拿到的是安裝文件，運行SETUP.EXE按提示操作即可，如你拿到的是ZIP文件，請把ZIP文件解壓到一個新的目錄，創建IRReader.exe的快捷方式即可。

第一步：連接好信號采樣器，增強型連COM2（或COM1），采樣器插入9V電源，電源指示燈亮。

第二步：運行本軟件IRReader.exe，到繫統設置頁面，根據所連接的通信端口，選擇通信端口，點擊窗口右上邊“ON/OFF”開關使之在ON狀態（燈亮），進入接收狀態。

第三步：在“采樣器工作模式”一欄中選中“38K遠距離方式”。

第四步：用遙控器對接板發送信號，應可以在窗口上看到信號波形。否則檢查連線和通信端口是否正確。對於增強型，如果采樣器上接收指示燈閃亮，說明采樣器工作正常，主要檢查連線和通信端口。如果采樣器上指示燈不亮，說明采樣板工作不正常，檢查電源供電是否正常。

**為了能達到最好的接收效果，應盡量避開紅外光干擾源，不要正對日光燈，不要同時操作多個遙控器。如果發現接收指示燈不停地閃亮，說明此處干擾比較嚴重，請調整接收器擺放的位置，或者換一個環境。

軟件界面及功能

1、打開、保存波形文件，便於保存和交流。
2、放大、縮小、原始大小。
3、普通模式，在普通模式下，用戶可以按鼠標右鍵設置通道模式等功能，左鍵拖動操作。
4、測量模式，示波窗上有兩條堅線，叫AB測量線，在測量模式下，點鼠標左鍵設置A線位置，鼠標右鍵設置B線位置。A點到B點的時間在上圖中的20的位置顯示。如14950us.
5、幫助信息。
6、軟件信息。
7、開關鍵：打開或關閉采樣器。
8、通到工作模式：分4個通道，每個通道有6種工作模式：
a、無效模式：該通道不接收任何波形。
b、采樣器模式：該通道隻接收來自采樣器的波形。
c、歷史記錄模式：該通道隻接收來自歷史記錄的波形。
d、文件模式：該通道隻接收來自文件的波形。
e、收藏夾模式：該通道隻接收來自收藏夾的波形。
f、滾動模式：接收所有波形，波形在設置了滾動模式的通道滾動顯示，如通道123設置了滾動模式，采樣器來的信號->通道3->通道2->通道1。
9、AB測量線。
10、通信端口。
11、切斷時間：采樣器在“切斷時間”內收不到遙控信號將結束接收過程。範圍：1MS-4S。
12、平均處理誤差時間：當對波形做平均處理時，相差不超過“平均處理誤差時間”的電平被認為是同一種電平，將對她們做平均值處理。
13、波形上下翻轉顯示。
14、自定義解碼設置：讓用戶自己定義解碼方法，在後面介紹其具體設置方法。
15、采樣器工作模式：采樣器有四種工作模式：
a、38K遠距離方式：比較常用的一種，采用普通接收頭，距離達到10米。
b、非38K近距離方式：采用紅外接收管，可測20K-120K載波的遙控信號，距離2釐米有最好的效果。
c、無載波近距離方式：用於接收無載波的遙控信號，如M708格式，距離2釐米有最好的效果。
d、載波測試：對於有載波的遙控器，該模式可以讀取載波波形，如下圖：

16、示波窗口顏色設置，你可設成你喜愛的顏色。
17、歷史記錄：自動保存最新的500個信號記錄。通過歷史記錄窗可以方便地查看以前的信號波形圖。
18、文件：方便瀏覽保存盤上的波形文件。
19、收藏夾：可以把重要的波形保在這裡，操作方法是：1、從示波窗拖到這裡。2、鼠標右鍵“添加到收藏夾”。
20、信息提示：包括鼠標所在位置的電平時間，AB線兩點時間。

21、自定解碼：用戶自己定義的解碼方案。
22、標準解碼方案，包括五十多種格式（以軟件中的解碼方案為準）：
1: SAA3010 RC-5
2: Gemini-C6 (31.36K)
3: Gemini-C10 (31.36K)
4: M9148
5: TC9012
6: uPD6121G
7: uPD6121G-001
8: uPD6122-001 -002
9: Victor-C8D8
10: M50560
11: M50560-001P -003P
12: M50560-008P
13: Sharp(IX0773CE)
14: Sharp(LX0773)
15: LC7464M Panasonic
16: LC7461M-C13
17: MN6014A/W-C6D6
18: MN6014W-C5D6
19: uPD6124
20: uPD6124a
21: M3004/6C LAB1
22: CUSTOM-6BIT
23: MN6125L
24: uPD1986C
25: Phase
26: M50462
27: TC9028
28: M50119P
29: M50119P-01
30: M50119L
31: CUSTOM-C1D6
32: MIT-C8D8
33: HTS-C5D6P
34: Zenith D10
35: Granada
36: Zenith S10
37: RCA (56K)
38: Unknown-C8D5
39: IRT1250C5D6(無載波)
40: IRT1250C5D6-01(無載波)
41: IRT1250C5D6-02(無載波)
42: IRT1250C5D7=M708(無載波)
43: ZenithsimC6D5(無載波)
44: ZenithsimC2D8(無載波)
45: MV500-01(無載波)
46: MV500-02(無載波)
47: MV500-03(無載波)
48: MV500-04(無載波)
49: MV500-05(無載波)
50: SL490(無載波)
51: SL490-01(無載波)
52: Unknown-C5D7(無載波)
53: Unknown-C5D7-01(無載波)
54: Unknown-C2D8(無載波）
23、繫數
定時繫數是指標準電路中使用晶振的頻率與實際電路使用晶振頻率的比值，一般設為1.0，如：某一遙控器IC標準電路所用的晶振頻率為455KHz，有些廠家則用420KHz，造成脈衝寬度按比例變大，此時定時繫數為455/420=1.083。
24、全自動解碼
對未知波形自動識別並解開其編碼，由於有些編碼定時時間相近，所以有時會造成誤判，這時可以關閉該功能，而指定解碼方案。

技術指標

軟件環境 | 中文WIN98、WIN ME
載波範圍 | 0KHz-120KHz
接收距離 | 1、38K遠距離方式：10米（載波為38KHz的情況下）。 2、非38K近距離方式：2釐米。 3、無載波方式：2釐米。 4、載波測式：2釐米。
分 辯 率 | 1us
最大誤差 | +/-50us（距離為1米的情況下）。
處理位數 | 512位遙控指令。
歷史記錄 | 500個，自動保存最新500個波形圖
收 藏 夾 | 500個，用戶使用
電 源 | DC9V 200mA
體 積 | 12cm*7.8cm*4.5cm

注：處理位數 是指一次能處理遙控器發出的信號的位數。如一般VCD遙控器發出的數據量有十幾位，而空調遙控器發出的數據量可達幾百位。

波形共享

波形可以以BMP圖像文件格式存盤，可以在其它看圖軟件中打開，便於傳閱，方法：鼠標右鍵“當前波形窗存為BMP圖像”。
也可以存為波形文件格式，隻能在另一臺裝有“紅外遙控編碼分析儀”的電腦上打開，這種格式更便於瀏覽。點擊快捷鍵“存盤”。要打開波形文件點擊快捷鍵“打開”。

自定義解碼方案

大部分遙控器是利用脈寬調制編碼的，它們隻是脈衝寬度、繫統碼、用戶碼、功能碼定義方法不一樣，稱對這部分遙控器，自定義解碼方案允許用戶自己定義解碼方法，以用在未知的遙控器類型上。
方案名稱：
取與編碼類型相關的名稱。
有引導脈衝低電平、高電平：
引導脈衝由一個低電平和一個高電平組成，低電平在前，高電平在後，單位為us，一般大於100us，不必輸入單位，如設為1000us,直接輸入'1000'即可。如果沒有引導脈衝全部設為0。
比特 0低電平、高電平：
一個比特0由一個低電平和一個高電平組成，低電平在前，高電平在後，單位為us，一般大於100us，不必輸入單位，如設為1000us,直接輸入'1000'即可。
比特1低電平、高電平：
一個邏輯1由一個低電平和一個高電平組成，低電平在前，高電平在後，單位為us。一般大於100us，不必輸入單位，如設為1000us,直接輸入'1000'即可。
誤差範圍：
電平正負誤差範圍，如比特0低電平設為'500'， 比特0高電平設為'1000'，誤差範圍設為'200'，當收到脈衝的低電平範圍在300到700之間，高電平範圍在800到1200之間，被認為是比特0。如果一個脈衝同符合邏輯0和邏輯1，則優先解成邏輯0。
劃分方式：
一般一串碼按引導碼、繫統碼、用戶碼、功能碼等分開，它們各占其中的幾位，顯示解碼結果時會將它們分開顯示，如"8,8,8,8"表示某遙控器按8位繫統碼、8位繫統反碼、8位功能碼、8位功能反碼組成。每一項必須大於等於1，小於等於32，用分號隔開。
低位在前：
遙控器先發低位還是高位。
勿略錯誤位：
選中表示如果碼串中有錯誤位將被勿略掉，並繼續解碼，不先表示不勿略錯誤位，如果碼串中有既不符合比特0也不符合比特1的脈衝，將被認為解碼失敗。主要稱對M50560的遙控器，它的碼串中有一個分離位，既不屬於0也不屬於1，如果選中可以正常解碼，如果不選將顯示錯誤信息。

聯繫方法

主頁：http://www.mcusky.com
信箱：qinyg@163.net
Tel: 13509683107
聯繫人：覃遠高
地址：深圳市彩田南路中深花園B2208室
郵編：518001