红外遥控编码分析仪

版本：5.0

功能
1、采样器采用高速单片机设计，高精度测量，微秒级分辨率。NEW
2、直接接收遥控器发出的信号，不必拆开遥控器。
3、在电脑上清晰稳定地显示信号完整波形，这是很多示波器达不到的。
4、可测试脉冲宽度、码串长度、数据位数、引导码、客户码、数据码、重复码等。
5、支持用户自定义解码方法。
6、自动保存历史记录。
7、支持38K载波、非38K载波、无载波红外遥控信号。NEW
8、支持载波频率测试。NEW
9、支持长达4秒钟采样周期，让你更详细地了解信号。NEW
10、四通道显示波形，方便波形对比，每个通道支持6种工作模式。NEW
11、支持70多种编码格式。NEW
12、WINDOWS编程，界面友好、漂亮，您可以设定自己喜爱的界面。NEW
13、波形数据保存、查阅、共享。
14、波形放大、平均值显示。
15、波形翻转显示。NEW
16、波形拖动功能，如从示波窗把波形拖到收藏夹保存。
17、测量任意两点的时间。
18、支持高达512位数据的遥控指令，正确接收彩电、VCD、空调等遥控器指令。NEW
19、语音读码。
20、大字符显示测试结果，可用于量产测试。NEW
21、对已知编码做详细分析。NEW
22、5.0版全面支持简体中文、繁体中文、英文操作系统。NEW

系统组成

系统由PC机软件和红外信号采样器组成，采样器直接收遥控器发出的红外遥控信号,不需作任何连线。

配件：PC机应用软件1套、增强型采样器1个、电源变压器1只、通信电缆1条。

安装

本软件只运行于简体中文、繁体中文、英文中文Win9 8、WinMe、Win2K、WinXP上，PC机最小配置166MHZ,32M内存。
如果你拿到的是安装文件，运行SETUP.EXE按提示操作即可，如你拿到的是ZIP文件，请把ZIP文件解压到一个新的目录，创建IRReader.exe的快捷方式即可。

第一步：连接好信号采样器，增强型连COM2（或COM1），采样器插入9V电源，电源指示灯亮。

第二步：运行本软件IRReader.exe，到系统设置页面，根据所连接的通信端口，选择通信端口，点击窗口右上边“ON/OFF”开关使之在ON状态（灯亮），进入接收状态。

第三步：在“采样器工作模式”一栏中选中“38K远距离方式”。

第四步：用遥控器对接板发送信号，应可以在窗口上看到信号波形。否则检查连线和通信端口是否正确。对于增强型，如果采样器上接收指示灯闪亮，说明采样器工作正常，主要检查连线和通信端口。如果采样器上指示灯不亮，说明采样板工作不正常，检查电源供电是否正常。

**为了能达到最好的接收效果，应尽量避开红外光干扰源，不要正对日光灯，不要同时操作多个遥控器。如果发现接收指示灯不停地闪亮，说明此处干扰比较严重，请调整接收器摆放的位置，或者换一个环境。

软件界面及功能

1、打开、保存波形文件，便于保存和交流。
2、放大、缩小、原始大小。
3、普通模式，在普通模式下，用户可以按鼠标右键设置通道模式等功能，左键拖动操作。
4、测量模式，示波窗上有两条坚线，叫AB测量线，在测量模式下，点鼠标左键设置A线位置，鼠标右键设置B线位置。A点到B点的时间在上图中的20的位置显示。如14950us.
5、帮助信息。
6、软件信息。
7、开关键：打开或关闭采样器。
8、通到工作模式：分4个通道，每个通道有6种工作模式：
a、无效模式：该通道不接收任何波形。
b、采样器模式：该通道只接收来自采样器的波形。
c、历史记录模式：该通道只接收来自历史记录的波形。
d、文件模式：该通道只接收来自文件的波形。
e、收藏夹模式：该通道只接收来自收藏夹的波形。
f、滚动模式：接收所有波形，波形在设置了滚动模式的通道滚动显示，如通道123设置了滚动模式，采样器来的信号->通道3->通道2->通道1。
9、AB测量线。
10、通信端口。
11、切断时间：采样器在“切断时间”内收不到遥控信号将结束接收过程。范围：1MS-4S。
12、平均处理误差时间：当对波形做平均处理时，相差不超过“平均处理误差时间”的电平被认为是同一种电平，将对她们做平均值处理。
13、波形上下翻转显示。
14、自定义解码设置：让用户自己定义解码方法，在后面介绍其具体设置方法。
15、采样器工作模式：采样器有四种工作模式：
a、38K远距离方式：比较常用的一种，采用普通接收头，距离达到10米。
b、非38K近距离方式：采用红外接收管，可测20K-120K载波的遥控信号，距离2厘米有最好的效果。
c、无载波近距离方式：用于接收无载波的遥控信号，如M708格式，距离2厘米有最好的效果。
d、载波测试：对于有载波的遥控器，该模式可以读取载波波形，如下图：

16、示波窗口颜色设置，你可设成你喜爱的颜色。
17、历史记录：自动保存最新的500个信号记录。通过历史记录窗可以方便地查看以前的信号波形图。
18、文件：方便浏览保存盘上的波形文件。
19、收藏夹：可以把重要的波形保在这里，操作方法是：1、从示波窗拖到这里。2、鼠标右键“添加到收藏夹”。
20、信息提示：包括鼠标所在位置的电平时间，AB线两点时间。

21、自定解码：用户自己定义的解码方案。
22、标准解码方案，包括五十多种格式（以软件中的解码方案为准）：
1: SAA3010 RC-5
2: Gemini-C6 (31.36K)
3: Gemini-C10 (31.36K)
4: M9148
5: TC9012
6: uPD6121G
7: uPD6121G-001
8: uPD6122-001 -002
9: Victor-C8D8
10: M50560
11: M50560-001P -003P
12: M50560-008P
13: Sharp(IX0773CE)
14: Sharp(LX0773)
15: LC7464M Panasonic
16: LC7461M-C13
17: MN6014A/W-C6D6
18: MN6014W-C5D6
19: uPD6124
20: uPD6124a
21: M3004/6C LAB1
22: CUSTOM-6BIT
23: MN6125L
24: uPD1986C
25: Phase
26: M50462
27: TC9028
28: M50119P
29: M50119P-01
30: M50119L
31: CUSTOM-C1D6
32: MIT-C8D8
33: HTS-C5D6P
34: Zenith D10
35: Granada
36: Zenith S10
37: RCA (56K)
38: Unknown-C8D5
39: IRT1250C5D6(无载波)
40: IRT1250C5D6-01(无载波)
41: IRT1250C5D6-02(无载波)
42: IRT1250C5D7=M708(无载波)
43: ZenithsimC6D5(无载波)
44: ZenithsimC2D8(无载波)
45: MV500-01(无载波)
46: MV500-02(无载波)
47: MV500-03(无载波)
48: MV500-04(无载波)
49: MV500-05(无载波)
50: SL490(无载波)
51: SL490-01(无载波)
52: Unknown-C5D7(无载波)
53: Unknown-C5D7-01(无载波)
54: Unknown-C2D8(无载波）
23、系数
定时系数是指标准电路中使用晶振的频率与实际电路使用晶振频率的比值，一般设为1.0，如：某一遥控器IC标准电路所用的晶振频率为455KHz，有些厂家则用420KHz，造成脉冲宽度按比例变大，此时定时系数为455/420=1.083。
24、全自动解码
对未知波形自动识别并解开其编码，由于有些编码定时时间相近，所以有时会造成误判，这时可以关闭该功能，而指定解码方案。

技术指标

软件环境 | 中文WIN98、WIN ME
载波范围 | 0KHz-120KHz
接收距离 | 1、38K远距离方式：10米（载波为38KHz的情况下）。 2、非38K近距离方式：2厘米。 3、无载波方式：2厘米。 4、载波测式：2厘米。
分 辩 率 | 1us
最大误差 | +/-50us（距离为1米的情况下）。
处理位数 | 512位遥控指令。
历史记录 | 500个，自动保存最新500个波形图
收 藏 夹 | 500个，用户使用
电 源 | DC9V 200mA
体 积 | 12cm*7.8cm*4.5cm

注：处理位数 是指一次能处理遥控器发出的信号的位数。如一般VCD遥控器发出的数据量有十几位，而空调遥控器发出的数据量可达几百位。

波形共享

波形可以以BMP图像文件格式存盘，可以在其它看图软件中打开，便于传阅，方法：鼠标右键“当前波形窗存为BMP图象”。
也可以存为波形文件格式，只能在另一台装有“红外遥控编码分析仪”的电脑上打开，这种格式更便于浏览。点击快捷键“存盘”。要打开波形文件点击快捷键“打开”。

自定义解码方案

大部分遥控器是利用脉宽调制编码的，它们只是脉冲宽度、系统码、用户码、功能码定义方法不一样，称对这部分遥控器，自定义解码方案允许用户自己定义解码方法，以用在未知的遥控器类型上。
方案名称：
取与编码类型相关的名称。
有引导脉冲低电平、高电平：
引导脉冲由一个低电平和一个高电平组成，低电平在前，高电平在后，单位为us，一般大于100us，不必输入单位，如设为1000us,直接输入'1000'即可。如果没有引导脉冲全部设为0。
比特 0低电平、高电平：
一个比特0由一个低电平和一个高电平组成，低电平在前，高电平在后，单位为us，一般大于100us，不必输入单位，如设为1000us,直接输入'1000'即可。
比特1低电平、高电平：
一个逻辑1由一个低电平和一个高电平组成，低电平在前，高电平在后，单位为us。一般大于100us，不必输入单位，如设为1000us,直接输入'1000'即可。
误差范围：
电平正负误差范围，如比特0低电平设为'500'， 比特0高电平设为'1000'，误差范围设为'200'，当收到脉冲的低电平范围在300到700之间，高电平范围在800到1200之间，被认为是比特0。如果一个脉冲同符合逻辑0和逻辑1，则优先解成逻辑0。
划分方式：
一般一串码按引导码、系统码、用户码、功能码等分开，它们各占其中的几位，显示解码结果时会将它们分开显示，如"8,8,8,8"表示某遥控器按8位系统码、8位系统反码、8位功能码、8位功能反码组成。每一项必须大于等于1，小于等于32，用分号隔开。
低位在前：
遥控器先发低位还是高位。
勿略错误位：
选中表示如果码串中有错误位将被勿略掉，并继续解码，不先表示不勿略错误位，如果码串中有既不符合比特0也不符合比特1的脉冲，将被认为解码失败。主要称对M50560的遥控器，它的码串中有一个分离位，既不属于0也不属于1，如果选中可以正常解码，如果不选将显示错误信息。

联系方法

主页：http://www.mcusky.com
信箱：qinyg@163.net
Tel: 13509683107
联系人：覃远高
地址：深圳市彩田南路中深花园B2208室
邮编：518001